 Старт ракеты Antares отложили на сутки

Старт оснащенной российскими двигателями РД-181 американской ракеты Antares с грузом для МКС откладывается на сутки из-за проблем в наземном оборудовании, сообщило 16 октября РИА Новости со ссылкой на компанию-владельца ракеты Orbital ATK. "Запуск Antares отложен на 24 часа из-за того, что кабель наземного оборудования не работал должным образом в ходе предстартовых проверок", – сообщила Orbital ATK. По информации компании, в ее распоряжении есть необходимые запасные детали, специалисты работают над устранением неполадки. Каких-либо технических проблем с ракетой и грузовым кораблем не выявлено.

По данным источника РИА Новости на космодроме, запуск Antares перенесен из-за непрохождения сигнала через кабель в одной из наземных систем. "В 13:10 (20:10 ДМВ) при тестировании наземной пусковой инфраструктуры не прошел сигнал по одной из систем. Первоначально считалось, что причина – в повреждении кабеля. Но кабель поменяли, а причину устранить не удалось: сигнал не проходит по-прежнему. Сейчас специалисты выясняют, какая именно из систем работает нештатно", – отметил собеседник агентства.

О переносе старта также сообщило NASA, по контракту с которым осуществляется старт. Ведомство уточнило, что старт теперь назначен на 17 октября в 19:40 EDT (23:40 UTC, 18 октября в 02:40 ДМВ).

А.Ж.

Перейти на cтраницу новости.

16.10.2016 За запуском китайского космического корабля будут следить три морских измерительных пункта

Три китайских корабля слежения и контроля за полетами КА будут наблюдать за запуском пилотируемого корабля "Шэньчжоу-11" ("Священный челн-11"), сообщило 16 октября РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

По данным агентства, запуск из Тихого океана будут отслеживать суда "Юаньван-5", "Юаньван-6" и "Юаньван-7".

А.Ж.

Перейти на cтраницу новости.

16.10.2016 Маневр зонда Juno отложили из-за проблемы с двигателем

Инженеры решили отложить на один виток предстоящий маневр космического зонда Juno на орбите Юпитера в связи с выявленной неполадкой, сообщило 16 октября РИА Новости со ссылкой на NASA. Изначально специалисты планировали 19 октября провести маневр торможения в перииовии, чтобы сократить орбитальный период с 53 до 14 суток.

"Данные телеметрии указывают, что два управляющих гелиевых клапана, которые играют важную роль в запуске основного двигателя аппарата, не работают правильно при подаче команды", – сказал руководитель миссии Juno Рик Найбаккен.

Он пояснил, что клапаны должны открываться за несколько секунд, но во время теста на это ушло несколько минут. Найбаккен отметил, что следующее благоприятное окно для маневра будет 11 декабря.

А.Ж.

Перейти на cтраницу новости.

16.10.2016 Грузовой корабль «Прогресс МС-04» испытан в вакуумной камере

Специалисты РКК «Энергия» и КЦ «Южный» провели успешные испытания на герметичность транспортного грузового корабля «Прогресс МС-04» в вакуумной камере на космодроме Байконур.

На корабле проводятся заключительные операции перед его заправкой компонентами топлива и сжатыми газами на заправочно-нейтрализационной станции (ЗНС).

Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах на сегодняшний день остается наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях, обеспечивая проверку заданных жестких требований герметичности.

Запуск ТКГ «Прогресс МС-04» с грузами для Международной космической станции запланирован на 1 декабря 2016 года, сообщается в пресс-релизе РКК "Энергия" от 16 октября.

А.Ж.

Перейти на cтраницу новости.

16.10.2016 Отделение Schiaparelli прошло успешно

16 октября 2016 года успешно прошло отделение демонстрационного десантного модуля Schiaparelli («Скиапарелли») от орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars-2016 на подлете к Марсу. Schiaparelli продолжит движение по траектории, обеспечивающей вход в атмосферу Марса с целью посадки на планету, а орбитальный аппарат TGO 17 октября 2016 года выполнит маневр перехода на пролетную относительно Марса орбиту.

Посадка десантного модуля Schiaparelli запланирована 19 октября 2016 года. Зонд войдет в атмосферу на высоте около 122,5 км, со скоростью около 21 000 км/ч примерно в 17:42 ДМВ. Парашют раскроется на высоте 11 км при скорости модуля 1650 км/час. Отделение переднего теплозащитного экрана должно произойти на высоте 7 км от поверхности планеты. Тормозные двигатели Schiaparelli включатся на высоте 1,1 км, их задача – помочь погасить скорость модуля с 250 до 4 км/ч, после чего на высоте 2 м они будут выключены, а десантный модуль совершит посадку уже в свободном падении. Специальная конструкция аппарата должна смягчить удар при падении.

Ориентировочно в 17:48 ДМВ модуль «Скиапарелли» начнет передачу сигнала с поверхности. Сигнал от посадочного аппарата будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express (ЕКА, непосредственно во время посадки), Mars Reconnaissance Orbiter (NASA, через несколько минут после посадки) и TGO (непосредственно во время посадки). Прием и ретрансляцию сигнала будут обеспечивать TGO (до момента выхода из зоны приема) и Mars Express. Сигнал от этих КА будет приниматься на станциях дальней космической связи Европейского космического агентства (система ESTRACK) в Маларгуэ (Аргентина) и NASA (система DSN) в Канберре (Австралия) и Мадриде (Испания). Кроме этого, планируется впервые задействовать радиотелескоп GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope) около Пуны (Национальный центр радиоастрофизики, Институт фундаментальных исследований Тата, Бомбей, Индия), который будет записывать радиосигналы от спускаемого модуля Schiaparelli непосредственно во время спуска. Этот приём будет экспериментальным.

Также 19 октября 2016 года ожидается переход TGO на высокоэллиптическую орбиту спутника Марса. TGO включит двигатели на торможение на 134 минуты для снижения скорости до уровня, достаточного для «захвата» орбитального модуля гравитационным полем Марса. Окончание маневра TGO приходится на период «затенения» (аппарат находится за Марсом, сигналы от него на Земле не принимаются). Выход TGO из радиотени Марса предполагается примерно в 19:30 ДМВ. В итоге TGO должен выйти на высокоэллиптическую орбиту (298 х 95 856 км) с периодом 4 марсианских суток (чуть больше 4 земных суток) и оставаться на ней до конца 2016 года. 

В России в рамках создания объединенного наземного сегмента проекта ExoMars, планируется прием сигналов орбитального модуля TGO станциями в Медвежьих озерах и Калязине, по которым можно будет судить о начале маневра торможения и о выходе аппарата из радиотени Марса после окончания торможения.

Департамент коммуникаций ГК "Роскосмос"
